{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":2,"n_cols":3,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Nella lettera d'invito e nel Capitolato Tecnico sono state individuate le seguenti incongruenze:\r\nNella LETTERA DI INVITO; \r\n-\tAll’ Art. 2, la Denominazione conferita all’appalto è: Servizio di diagnostica per il monitoraggio, a binario carico, dei parametri principali relativi alla geometria del binario (scartamento, sopraelevazione, sghembo, livelli, allineamenti, ecc.) e della misura del profilo trasversale della sede ferroviaria, delle linee delle Ferrovie Appulo Lucane S.r.l. in esercizio (Puglia e Basilicata)\r\n\r\n-\tAll’ Art. 2,Nel definire il dettaglio delle attività non appare il riferimento alla “misura del profilo trasversale della sede ferroviaria” ma viene ripetuto il requisito di “misura della geometria del binario e del profilo della rotaia”\r\nLe attività elencate nel Capitolato d’Appalto (“Capitolato tecnico-amministrativo”), che saranno computate e contrattualizzate “A CORPO”, sono funzionali ad un rilievo diagnostico che fornisca: la misura della geometria del binario e del profilo della rotaia (a binario carico); la misura della geometria del binario e del profilo della rotaia.\r\n\r\n-\tAll’ Art. 5, Il valore stimato dell’intero lotto funzionale è di € 429.861,60 euro\r\n\r\nNel CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO:\r\nAll’ Art.1 Il servizio consiste nell’esecuzione di un rilievo diagnostico che fornisca: la misura della geometria del binario e del profilo della rotaia (a binario carico);\r\n\r\n-     All’ Art. 2 Il veicolo diagnostico dovrà essere equipaggiato con una strumentazione tale da poter condurre contestualmente entrambe le tipologie di rilevamento richieste, ovvero: misura della geometria del binario e del profilo della rotaia; misura del profilo trasversale della sede ferroviaria.\r\n\r\n-     All’ Art 8, L'importo complessivo per l'esecuzione della singola campagna di misura del servizio geometria binario e profilo rotaia, stimato a corpo per una estesa di 136 629 metri di binario, è pari a € 137.829,00\r\n\r\nPer tali motivi si pongono le seguenti richieste di chiarimento:\r\n1.\tConfermare l’inclusione nello scopo di fornitura del servizio di misura del profilo trasversale della sede ferroviaria, indicandone in caso affermativo l’estesa in metri lineari \r\n2.\tConfermare che lo scopo di fornitura include 2 campagne di misura, da eseguirsi nell’arco di 12 mesi\r\n\r\nDistinti Saluti\r\n\r\n\r\n","Buongiorno, in merito alla vs. richiesta di chiarimento, si comunica quanto segue:\r\n\r\nDomanda 1.\tConfermare l’inclusione nello scopo di fornitura del servizio di misura del profilo trasversale della sede ferroviaria, indicandone in caso: Risposta 1. NON E' COMPRESA LA MISURA TRASVERSALE DEL PROFILO DELLA SEDE FERROVIARIA.\r\n\r\nDomanda 2.\tConfermare che lo scopo di fornitura include 2 campagne di misura, da eseguirsi nell’arco di 12 mesi:\r\nRisposta 2. LA FORNITURA INCLUDE N.3 CAMPAGNE DI MISURA DA ESEGUIRSI NELL'ARCO DI 18 MESI, INCLUDENDO LA TRATTA IN CORSO DI COMPLETAMENTO DA SAN NICOLA AD AVIGLIANO LUCANIA. (CIRCA 5000 METRI)\r\n"]